**Конструктивные особенности и технические характеристики многоквартирного дома: г.Оренбург, ул.Салмышская, д.39.**

Фасад

Площадь фасада общая, м2

4700.00

Площадь фасада оштукатуренная, м2

297.80

Площадь фасада неоштукатуренная, м2

4402.20

Площадь фасада панельная, м2

0.00

Площадь фасада, облицованная плиткой, м2

0.00

Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2

0.00

Площадь фасада деревянная, м2

0.00

Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2

0.00

Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2

0.00

Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2

0.00

Площадь отмостки, м2

59.60

Площадь остекления мест общего пользования (дерево) , м2

125.40

Площадь остекления мест общего пользования (пластик) , м2

2.20

Площадь индивидуального остекления (дерево) , м2

0.00

Площадь индивидуального остекления (пластик) , м2

1300.00

Площадь металлических дверных заполнений, м2

79.80

Площадь иных дверных заполнений, м2

69.80

Год проведения последнего капитального ремонта

Нет данных

Кровля

Площадь кровли общая, м2

910.00

Площадь кровли шиферная скатная, м2

0.00

Площадь кровли металлическая скатная, м2

60.00

Площадь кровли иная скатная, м2

0.00

Площадь кровли плоская, м2

850.00

Год проведения последнего капитального ремонта кровли

Нет данных

Подвал

Сведения о подвале

эксплуатируемый

Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) , м2

Нет данных

Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений

Нет данных

Помещения общего пользования

Площадь помещений общего пользования, м2

2904.70

Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования

Нет данных

Мусоропроводы

Количество мусоропроводов в доме

0

Год проведения последнего ремонта мусоропроводов

Нет данных

Система отопления

Тип

центральное

Количество элеваторных узлов системы отопления

0

Длина трубопроводов системы отопления, м

2788.04

Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления

Нет данных

Количество точек ввода отопления

1

Количество узлов управления отоплением

1

Количество общедомовых приборов учета отопления

1

Отпуск отопления производится

по нормативам или квартирным ПУ

Система горячего водоснабжения

Тип

централизованная закрытая

Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м

2745.60

Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения

Нет данных

Количество точек ввода горячей воды

1

Количество узлов управления поставкой горячей воды

1

Количество общедомовых приборов учета горячей воды

1

Отпуск горячей воды производится

по нормативам или квартирным ПУ

Система холодного водоснабжения

Тип

централизованное

Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м

2520.20

Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения

Нет данных

Количество точек ввода холодной воды

1

Количество общедомовых приборов учета холодной воды

1

Отпуск холодной воды производится

по нормативам или квартирным ПУ

Система водоотведения (канализации)

Тип

централизованная

Длина трубопроводов системы водоотведения, м

2177.00

Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации)

Нет данных

Система электроснабжения

Система электроснабжения

централизованное

Длина сетей в местах общего пользования, м

610.00

Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения

Нет данных

Количество точек ввода электричества

1

Количество общедомовых приборов учета электричества

1

Отпуск электричества производится

по нормативам или квартирным ПУ

Система газоснабжения

Вид системы газоснабжения

отсутствует

Длина сетей соответствующих требованиям

Нет данных

Длина сетей не соответствующих требованиям

Нет данных

Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения

Нет данных

Количество точек ввода газа

Нет данных

Количество общедомовых приборов учета газа

Нет данных

Отпуск газа производится

нет данных

Нет данных